Recursos necesarios para la producción

Maquinaria e instalaciones

La bolera dispone de diferentes maquinas:

* **Los pinsetter:** es la máquina ubicada al final de la pista. Actúan con pequeñas cámaras-scanner que detectan los bolos que fueron derribados. Esas cámaras procesan y envían información al pinsetter que trabaja en dos ciclos, cuyos ciclos son completados cuando un bolo es lanzado y pasa por el pindeck.
* **El retorno:** Es un mecanismo cuya funciones principales son la de devolver la bola, gracias a un mecanismo ubicado detrás del pindeck, a la zona de acercamiento después de cada lanzamiento, dicho mecanismo monta la bola en un carril y la transporta hasta la zona de approach (donde el jugador balancea la bola antes de lanzarla) en un estante que recibe las bolas.
* **La barredora**: Es una reglilla metálica situada frente a los bolos, que se acciona cada vez que la cámara-scanner detecta movimiento sobre la pista y cerca del pindeck (zona donde se ubica los bolos). Sirve para remover los bolos caídos en el pindeck o las canales. También evita que se realicen lanzamientos mientras el pinsetter efectúa un levantamiento de bolos.
* Fosa de bolos
* El elevador